Size : 90\*63 MM

| **Smart IR dálkové ovládání s teplotním čidlem vlhkosti****UŽIVATELSKÝ MANUÁL****Model: S09****-1-** | Děkujeme za zakoupení produktu!Rozlučte se s používáním dálkových ovladačů pro každý z IR domácích spotřebičů, jako je TV, klimatizace, TV box, světlo, ventilator, zvuk atd. Tato zařízení můžete vzdáleně ovládat pomocí mobilní aplikace. Zobrazeny vám budou údaje teplota, vlhkost, čas, datum a týden.Prosím přečtěte si manuál pozorně a uschovejte jej pro případnou budoucí potřebu.**Presentace produktu:**ScreenLED IndicatorMicro Port Reset Button Humidity Stand (Switch between。Fand℃) Temperature **-2-** | **Specifikace produktu**Velikost: 65\*65\*17mm Micro Input: DC 5V/1ALED Indicator: Blue Infračervená frekvence: 38KHzInfračervený rozsah: ≤10 metrůWi-Fi Protocol: 2.4GHzWi-Fi Standard: IEEE 802.11 b/g/nRozsah měření teploty: 0℃~ 60℃Přesnost teploty: +- 1℃Rozsah měření vlhkosti: 0% RH~99% RHPřesnost vlhkosti: +- 5% RH**-3-** | **Před použitím zkontrolujte:****a**. Připojení vašeho mobilního telefonu k 2.4GHz Wi-Fi síti..**b**. Zadali jste správné heslo WiFi.**c.** Váš telefon musí mít Android 4.4 + nebo iOS 8.0 +.**d.** Váš Wi-fi router je otevřený pro MAC.**e.** Pokud počet zařízení připojených k Wi-fi routeru dosáhne limitu, můžete zkusit deaktivovat zařízení a uvolnit kanál nebo zkusit jiný Wi-Fi router. **-4-** | **Nastavení:**1. Pomocí svého telefonu oskenujte QR kód vyhledejte “Smart Life” app na Google Play Store nebo APP ke stažení a instalaci.

Smart Life QR Code 1. Vytvořte si účet s Vaším mobilním číslem nebo emailem a ověřovacím kódem.

 **-5-** | 1. Připojte svůj mobilní telefon k Wi-Fi routeru, připojte napájení na teploměr IR ovladač, klikněte na “+” v pravém horním rohu v aplikaci Smart Life a přidejte zařízení.

1.

1) Zapněte Bluetooth v mobilu:Aplikace vás vyzve abyste si zapli Bluetooth v mobilu, poté si vyberete zařízení, které chcete přidat. Zadejte název Wi-Fi a heslo k Wi-fi, automaticky se připojíte k síti. **-6-** |   **-7-** | 2) Nezapínejte BluetoothVyberte “Univerzální dálkové ovládání” z “Ostatní” vložte Wi – fi heslo, ujistěte se že LED indicator bliká rychle, pokud ne, otevřete prosím stojánek na zadní straně, držte tlačítko RESET po dobu 5 sekund dokud indicator nezačne blikat rychle. Připojte se.**-8-** |  3) Pokud váš Wi-fi router otvírá obě 2,4GHz a 5GHz se stejným jménem vložte Wi-fi heslo, prosím vyberte “AP nastavení” podržte reset tlačítko po dobu 5 sekund dokud LED indicator nezačne blikat pomalu. Připojte svůj mobil k hotspotu “SmartLife-XXXX” , poté se kliknutím vraťte do rozhraní aplikace, automaticky se připojí k Wi-fi routeru, konfigurace je dokončena.**-9-** |  **-10-** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5. Klepněte na “Smart IR”, poté klikněte na ”Přidat ”, vyberte zařízení a jeho značku, kterou potřebujete ovládat , můžete kliknout na “rychlá shoda” nebo “Manuální režim” aby se tlačítka shodovala. Spárujte prosím alespoň 3 tlačítka a zkontrolujte, zda zařízení reaguje správně, pokud ano tak párování dokončeno, můžete ovládat zařízení.  **-11-** | 1. Po přidání zařízení, pokud chcete upravit název zařízení, pro Android dlouze stiskněte políčko, zobrazí se “Přejmenovat” kliknutím na něj upravte. V případě iOS posuňte rámeček doleva a pro úpravy zvolte”Přejmenovat”.

Android iOS1. Pokud v seznamu značek nemůžete najít značku zařízení , můžete zvolit “DIY” a naučit se tlačítka dálkového ovladače jiných značek, takže můžete zařízení take ovládat.

**-12-** | Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 68. Chcete-li pokračovat v kopírování dalších tlačítek, klikněte na “ + “ nebo klikněte na “ Dokončit”**-13-** | ***Poznámka:***1. Podporuje pouze frekvency 38 kHz, pokud IR dálkový ovladač není schopen přijímat příkazy z IR zařízení, je pravděpodobné, že frekvence IR zařízení neodpovídá, nemůže příkazy přijímat.
2. DIY nepodporuje hlasovou kontrolu.

***Funkce******1. Přizpůsobit scénář***Vytvořte inteligentní scénář pro IR zařízení, klikněte na stránku “Smart” a poté klikněte na “+” v pravém horním rohu pro nastavení podmínek a úkolů. **-14-** | ***2. Inteligentní připojení***Když se změní okolní prostředí, můžete provést inteligentní propojení . Např. Když pokojová teplota překročí 35℃, klimatizace se automaticky otevře, nebo když je vlhkost méně než 20% RH, zvlhčovač bude rozstřikovat. **-15-** | 1. ***Dálkové ovládání & hlasová kontrola***

Díky integraci vše v jednom můžete ovládat přidaná IR zařízení na dálku, ať jste kdekoli a kdykoli v mobilní aplikaci. Můžete take kliknout na ikonu “+” v pravém horním rohu a podržte a vyslovte ovládací příkazy pro konkrétní zařízení.  1. ***Nastavte plán***

Vyberte “Tap to Run” nebo “ Automation”na stránce “Smart” vpravo nahoře ” +” pro vybrání “Plánu” pro nastavení zapnutí/vypnutí pro konkrétní zařízení.**-16-** |   1. ***Sdílení zařízení***Přidaná zařízení můžete sdílet s členy rodiny, aby je mohli ovládat I oni.

**-17-** | 1. ***Zobrazení na obrazovce***

Teplotu a vlhkost můžete sledovat přímo na obrazovce v reálném čase.1. ***Přepínač jednotky teploty***

Jednotku teploty můžete přepínat mezi 。F a℃ jedním stisknutím tlačítka reset.1. ***Hlasové ovládání třetí strany***

Funguje s amazon alexa a google asistentem..**-18-** | ***FAQ***1. ***Jaká zařízení lze ovládat pomocí IR dálkového ovládání?*** Můžete ovládat TV , klimatizaci, ventilator, DVD, TV box, světlo, set-top box, projector, audio, kameru, ohřívač vody, čistička vzduchu atd.
2. ***Mohu ovládat zařízení prostřednictvím sítě 2G/3G/4G ?*** Při přidávání IR je vyžadováno IR dálkové i mobilní zařízení pro sdílení stejné wi-fi sítě. Po dokončení konfigurace můžete ovládat zařízení prostřednictvím sítě 2G/3G/4G. V současné době nepodporuje síť 5 G.
3. ***Co mám dělat když selže proces konfigurace zařízení?***

Můžete:* 1. Zkontrolujte zda je IR ovladač zapnutý nebo ne.
	2. Zkontrolujte zda je váš mobilní telefon připojen k 2,4 GHz wifi síti.
	3. Zkontrolujte připojení k síti a ujistěte se, že router funguje správně.
	4. Ujistěte se že zadané heslo Wi-fi je správné.

***4. IR dálkový ovládač může procházet stěnami nebo může být použit k ovládání zařízení v místnostech v patře/přízemí?*** IR nemůže proniknout stěnami, proto se ujistěte, že mezi IR dálkovým ovladačem a IR zařízeními nejsou žádné překážky.**-19-** | 1. ***Máme set-top box Huawei/Xiaomi, proč se nepřipojuje?***

Existují dva typy set-top boxů, OTT a IPTV, nejviditelnější rozdíl je v tom , že IPTV podporuje živé vysílání, zatím co OTT nikoli. Před nastavením se prosím ujistěte, že mate odpovídající TV box.1. ***Co bychom měli dělat, když nemůžeme použít IR dálkové ovládání k ovládání zařízení?***

Zkontrolujte následující:1. IR vzdálená síť v dobrém stavu (klikněte na libovolnou klávesu na panelu dálkového ovládání v aplikaci a zjistěte zda začne blikat kontrolka. Pokud bliká, znamená to, že funguje správně.
2. Mezi infračerveným dálkovým ovládáním a elektrickým zařízením nejsou žádné překážky.
3. Tovární dálkové ovládání elektrického zařízení je IR povoleno. Zakryjte horní část IR dálkového ovládání rukou nebo jakýmkoliv předmětem , poté stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači, pokud zařízení nereaguje je na IR. V opačném případě se jedná o dálkové ovládání založené na Bluetooth nebo RF.

**-20-** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |